1.技术要求（实质性要求）
	序号
	采购名称
	纯度
	规格

	1
	工业氮气
	纯度≥99.99%
	40L/瓶

	2
	高纯氮气
	纯度≥99.999%
	40L/瓶

	3
	高纯氦气
	纯度≥99.999%
	40L/瓶

	4
	高纯乙炔
	纯度≥99.5%
	2kg

	5
	二氧化碳
	纯度≥99.999%
	40L

	6
	氩气
	纯度≥99.999%
	40L

	7
	高纯氩气
	纯度≥99.999%
	50L

	8
	干燥空气
	空气(21%02,其余为N2)
	50L

	9
	高纯氮气
	纯度≥99.999%
	50L

	10
	甲烷
	纯度≥99.999%
	8L

	11
	氢气
	纯度≥99.999%
	40L

	12
	氧气
	纯度≥99.999%
	40L

	13
	一氧化碳
	纯度≥99.999%
	40L

	14
	标气
	氮气（含1.5%氢气）
	4L

	15
	标气
	苯、甲醇、乙醛、环氧乙烷、氯乙烯每组份5ppm
	4L

	16
	标气
	甲烷 ,按需求配比，余二氧化碳
	4L

	17
	标气
	硫化氢、氧硫化碳4.92-5.0*10-6余 二氧化碳
	4L

	18
	标气
	一氧化碳、二氧化碳、甲烷, 0.996-1.04*10-6 （1ppm），余氮
	4L

	19
	标气
	二氧化硫 ,4.91*10-6 （5ppm）余 二氧化碳
	4L



2.服务及质量要求（实质性要求）
2.1供应商须承诺所供气体及钢瓶完全符合约定的质量、规格和性能要求。每批次钢瓶及气体应随附有效合格证。气瓶的包装标志、颜色标志及定期检验，须分别符合 GB 190（危险货物包装标志）、GB/T 7144（气瓶颜色标志）及 GB/T 13075-2016（气瓶检验）等相关国家标准，且在校验有效期内，校验有效期不得早于气体产品的有效期限。
若出现任何不符合项，采购人有权要求供应商负责包换或包修，或选择退货，由此产生的全部费用（包括修理、调换、退货及运输等）均由供应商承担。
2.2供应商应当具备充足的充装能力与库存，能够满足采购人持续用气需求。
2.3供应商所供气瓶的容器接头，须适配采购人现有各类气体的用气连接方式。
2.4气瓶应配置RPV保压阀，防止气体用尽以及用气过程中发生倒灌或串气，保障气体品质。
2.5气瓶应配备开放式瓶帽，无需拆卸即可使用，在用气过程中提供持续防护。
2.6供应商须在气瓶上张贴产品标准警示标签及GHS标签，并提供对应气体的安全技术说明书（MSDS），确保用气安全。
2.7合同履行期内，供应商应配备专业的技术支持团队，及时响应采购人在气体使用过程中遇到的技术问题，提供远程或现场技术指导服务，响应时间不得超过4小时。
3.商务要求（实质性要求）
3.1交货要求：按采购人需求分批配送。所供货物须与采购清单在名称、品牌、规格及纯度上完全一致，并在接到通知后24小时内送达采购人指定地点。
3.2付款方式：月结。供应商须向采购人提供合法合规的等额发票及所需付款资料；因供应商原因导致付款延迟的，相关责任与损失由供应商自行承担。
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